別記様式－３

中間検査チェックシート（枠組壁工法）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 検　査　内　容 | 工事監理者欄 | 検査方法Ａ：目視検査Ｂ：測定検査Ｃ：監理報告等 | 適　否 | 備　　考 |
| 検査項目 | 内　　　　　容 | 照合日 | 結　果 | 一次 | 補正 |
| 単体構造 | １，全体 | 材料の品質,規格,寸法 |  |  | 　　　Ｃ |  － |  － |  |
| 支持地盤の状況 |  |  |  Ｃ |  － |  － |
| ２，土台及び基礎 | 土台の位置 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
| 基礎の構造 |  |  | Ａ ・ Ｃ |
| 基礎と土台の緊結 |  |  | Ａ ・ Ｃ |
| 床下換気口等の状況 |  |  | Ａ ・ Ｃ |
|
|
| 著しいひび割れ |  |  | Ａ ・ Ｃ |
| ３，床 | 転び止めの設置 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |
| 根太の間隔 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |
| 床開口部の補強 |  |  | Ａ ・ Ｃ |
| 耐力壁下の根太補強 |  |  | Ａ ・ Ｃ |
| 床の枠組と床材の緊結 |  |  | Ａ ・ Ｃ |
| ４，耐力壁等 | 耐力壁の配置 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |
| 交差部の補強 |  |  | Ａ ・ Ｃ |
| たて枠の間隔 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |
| 頭つなぎの設置 |  |  | Ａ ・ Ｃ |
| 開口部の補強 |  |  | Ａ ・ Ｃ |
| 壁の各部材相互等の緊結 |  |  | Ａ ・ Ｃ |
| ５，横架材 | 欠き込みの有無 |  |  | Ａ ・ Ｃ |
| ６，小屋 | たるきの間隔 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
| たるきつなぎの設置 |  |  | Ａ ・ Ｃ |
| たるき･トラスの金物緊結 |  |  | Ａ ・ Ｃ |
| 振れ止めの設置 |  |  | Ａ ・ Ｃ |
| 小屋組の各部材等の緊結 |  |  | Ａ ・ Ｃ |
| 開口部の補強 |  |  | Ａ ・ Ｃ |
| ７，防腐措置等 | 防水紙の設置 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |
| 防腐防蟻措置 |  |  | Ａ ・ Ｃ |
|  |  |  | 　　 Ｃ |